|  |
| --- |
| **RESET IN PROGRESS**  **复位** |
| **MANUAL MODE ACTIVE**  **手 动 模 式 启 动** |
| **E-STOP / ALARM**  **急 停 / 报 警** |
| **AUTOMATIC MODE ACTIVE**  **自 动 模 式 启 动** |
| Voor siemens signaaltoren  8wd44-08-0FA label hoef je niet in 4 te delen ,  zie ifa170101 |